**Dubois 36** – roboty dodatkowe szczyty

Należy wykonać przemurowanie szczytów z uwagi na rozluźnienie wiązania w murze ścian szczytowych i przemurowanie warstw ceglanych (conajmniej 6 warstw).