Zakres prac remontowych – remont klatki schodowej Ściegiennego 40 w Szczecinie :

1. Wymiana tynku na ścianach i sufitach – ok 15 % powierzchni ścian i sufitów,
2. Malowanie ścian i sufitów,
3. Wymiana okna na nowe pcv na klatce schodowej przy drzwiach wejściowych od strony podwórka,
4. Wyszlifować i odnowić poręcze i tralki wraz z pomalowaniem,
5. obudować istniejący pion instalacji c.o. na klatce schodowej na całej wysokości płytą osb i pomalować,
6. odnowić i uzupełnić, bądź wymienić na nowe cokoliki przy stopniach schodowych na całej klatce schodowej,
7. odnowić, oczyścić uzupełnić schody i podesty z płytek lastryko w tym wyspoinować na podestach i schodach do parteru od wejścia do budynku od strony ulicy i od strony podwórka łącznie z podestem przy mieszkaniach na poziomie piwnicy maksymalnie odporne na ścieranie z kolorem dobranym do ściany
8. Wymiana wykładziny pcv na schodach i podestach na nową maksymalnie odporną na ścieranie z kolorem dobranym do ściany,
9. schody wejściowe do budynku w płytek lastryko odnowić oczyścić ,uzupełnić brakujące oraz skuć tynk na podstopniach, ułożyć w tym miejscu płytki lastyko dopasowane do istniejących wielkością i kolorem,
10. wymienić poręcz przy wejściu do budynku na nową nierdzewną.