WM KAROLA MIARKI 8

Remont zewnętrznego ciągu komunikacyjnego II piętro

Zakres prac:

1. roboty rozbiórkowe - obróbki blacharskie (rynny) ok. 55m
2. roboty rozbiórkowe – posadzka ok. 80 m2
3. roboty rozbiórkowe – murki, okapy itp. ok. 15 m2
4. uzupełnienie ubytków na pow. poziomych ok. 9 m2
5. przygotowanie podłoża do izolacji przeciwwodnej ok. 80 m2
6. izolacja pozioma i pionowa ok. 80 m2
7. obróbki z blachy stalowej ocynkowej ok. 15 m2
8. posadzka z płytek z cokolikiem ok. 80 m2
9. rynny dachowe - odtworzenie ok. 55 m
10. malowanie legarów ok. 12 m2
11. inne prace konieczne do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia
12. czyszczenie/sprzątanie po robotach.