WM Karola Miarki 8

Remont dachu

Zakres prac:

1. zerwanie całego pokrycia papowego (kilka warstw papy),
2. wymiana części (ok. 5%) deskowania pod papą (w miejscach korozji biologicznej i zawilgoceń),
3. montaż na nowym deskowaniu dwóch warstw papy podkładowej i nawierzchniowej,
4. montaż na pozostałej powierzchni dachu papy nawierzchniowej (całość dachu ok. 530m2),
5. przemurowanie kominów (w miarę możliwości odzysk zdrowej cegły klinkierowej) wraz z wykonaniem czap kominowych,
6. wymiana na nowe blaszanych opierzeń kominów,
7. demontaż rynien i rur spustowych i ponowny ich montaż (niedawno zainstalowane),
8. inne prace konieczne do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia.